**Sejas aizsargvairogs PURE**

**TEHNISKIE DATI**

Faila numurs: YBJ-QC-023 Shenzhen Yibajiu Communication Technology Co., Ltd.

Produkta pārbaudes ziņojums

Pārbaudes pasūtījuma numurs: QP-20200226013

Produkta nosaukums - Vienreizējās lietošanas medicīniskās izolācijas maskas partijas numurs 202006031

Lietošanas nodaļa. Ražošanas nodaļa. Pārbaudes mērķis. Gatavā produkta pārbaude.

Specifikācija 330 \* 220 \* 25 mm G1311 modelis

Daudzums 50000. Pārbaudes laiks 2020. gada 26. februāris

Derīguma termiņš 2022. gada 25. februāris.

Pārskata laiks 2020. gada 26. februāris

Pārbaudes bāze GB 14866—2006 "Tehniskās prasības individuālajiem acu aizsargiem"

Pārbaudes standarts. Pārbaudes rezultāts. Pārbaudes secinājums.

Aizsargstiklam nav traipu, skrāpējumu, kroku kā arī citu piemaisījumu.

Galvas turētājs - sūklis mīksts, nav citu piemaisījumu.

Elastīga saite bez traipiem, bez deformācijas, laba sprādze

Izmēri 330 \* 220 mm ± 0,5 mm atbilst kvalificētajām prasībām

Uzstādīšanas un stiprināšanas prasības: Visas sastāvdaļas ir samontētas stingri, atbilstoši noteikumiem, kvalificētas pret miglas iedarbību, 80 ℃ karstā ūdens iedarbību.

Triecienizturība: diametrs 6 mm, svars 0,86 grami, tērauda lodīšu stiprinājums maskai.

Nav deformācijas, plaisāšanas, sabrukšanas, neskarta izskata.

Sūtīt atsauksmes